**Вниманию заинтересованных лиц!**

На территории Волотовского муниципального района общество с ограниченной ответственностью «Полиформ» (Новгородская область, п.Волот, ул.Старорусская, тел.: +78166261770) с целью создания новых рабочих мест проработало проект и приступило к выпуску нового вида продукции, а именно «Блоки газобетонные» по технологии безавтоклавной сушки по ГОСТ 21520-89. ООО «Полиформ» выпускает блоки размером 600х300х300 – конструкционный для кладки несущих стен, 600х300х200 – конструкционно-теплоизоляционный (средней плотности) для изготовления стен и простенков, а также 600х300х100 – теплоизоляционный – защищает монолитные стены от потерь тепла. Производительность участка в настоящее время 48 блоков в смену, есть возможность увеличения объема в 2-3 раза.

Газобетон – лучший материал для строительства. «Каменная древесина» - так называют японцы этот уникальный строительный материал, сочетающий в себе лучшие свойства камня и дерева: теплоту и экономичность, прочность и надежность, позволяет реализовывать любые фантазии архитектора, сохраняя безупречную экологию и комфорт проживания. Его применение – признак правильного отношения к себе и окружающему миру. Высокие теплозащитные свойства блоков снижают расходы на отопление дома. Для отопления дома из данных блоков, толщиной 300 мм, требуется примерно на треть меньше энергозатрат, чем такого же по размеру дома из бруса 200 мм, и ровно столько же, сколько для дома из кирпичных стен толщиной 1,2 м. Блоки монтируются на клей, либо обычный кладочный раствор (м-75). Стены штукатурятся обычным штукатурным раствором или шпаклюются составами практически любых известковых марок. Допускается установка сайдинга, любого другого навесного фасада.